**Информация об условиях и порядке подключения к системам коммунального водоснабжения и канализации**

Поставка регулируемых товаров (водоснабжения и канализации) осуществляется после выполнения технических условий в соответствии с требованиями и условиями нормативно – правовых документов, а именно: ГК РФ, ФЗ РФ, Постановлениями Правительства.

1. Для получения технических условий абонент (заказчик) представляет организации водопроводно-канализационного хозяйства заявку с приложением следующих документов:

копия документа на право собственности;

доверенность на подтверждение полномочий представителя абонента;

договор холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

топографическая съемка участка в масштабе 1:500 со всеми существующими наземными и подземными коммуникациями и сооружениями, согласованная с эксплуатирующими организациями;

баланс водопотребления и водоотведения присоединяемого объекта с расшифровкой по видам водопользования, в том числе при пожаротушении;

сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации;

сведения о назначении объекта, высоте и этажности здания;

сведения о субабонентах.

2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства после получения заявки в течение 15 дней выдает технические условия.

3. В технических условиях должны быть указаны срок их действия, место присоединения к системам водоснабжения и (или) канализации (адрес, номер колодца или камеры), специальные технические требования к устройствам и сооружениям для присоединения. Кроме того, приводятся следующие данные:

по водоснабжению:

а) гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая отметка верха трубы;

б) разрешаемый отбор объема питьевой воды и режим водопотребления (отпуска);

в) требования по установке средств измерений питьевой воды и устройству узла учета;

г) мероприятия, обеспечивающие соблюдение условий пожарной безопасности и подачу расчетных расходов питьевой воды на пожаротушение;

д) мероприятия по рациональному использованию питьевой воды;

по канализации:

а) отметки лотков в местах присоединения к системе канализации;

б) нормативы водоотведения (разрешаемый объем, состав и режим сброса сточных вод);

в) требования к устройствам для отбора проб и учета объемов сточных вод;

г) требования по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ.

4. Проект водоснабжения и водоотведения присоединяемых объектов должен соответствовать требованиям выданных технических условий.

Отступления от технических условий, необходимость которых выявлена в процессе проектирования, подлежат дополнительному согласованию с организацией водопроводно-канализационного хозяйства.

5. Технические условия действительны в течение всего периода проектирования и строительства объекта, но до начала проектирования срок их действия не должен превышать 3 лет.

6. Заявка на подключение к системам водопровода и канализации подается в адрес Поставщика с регистрацией в Журнале входящей корреспонденции.

Адрес Поставщика: 3967560, Воронежская обл., пгт. Подгоренский, Вокзальная85 тел. 8 (47394) 55-0-53; 55-7-83.

факс 8(47394) 55-0-53

Директор МКП «Подгоренский центр коммунальных услуг» С.П.Диденко